{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Base de données","Résultat de recherche","Sheet3"],"not_rendered":{"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Base de données","index":0,"n_rows":12,"n_cols":19,"rows_kept":12}
[null,"Titre de la panne","Date","Ligne de Production","Chef d'équipe","Intervenant","Symptôme de la panne","Intervention","Mesure préventives",{"$nulls":9},"Lignes de Production"]
[null,"Panne HEGE",{"$nulls":16},"CC10"]
[null,"Porte vidage grains","13/12/2014","CC10","CAREME","Hélios",{"$nulls":12},"Concetti"]
[null,"Poids de sac ","13/12/2014","CC10","CAREME","Hélios",{"$nulls":12},"Ensachage Manuel"]
[null,"Pompe défecteuse","13/12/2014","Hulin AF","VARLIN","Hélios","La pompe de s'amorce pas","Changement de la pompe, nettoyage des filtres","Nettoyage régulier des filtres",{"$nulls":9},"Hege"]
[{"$nulls":18},"Hulin AF"]
[{"$nulls":18},"Hulin RH"]
[{"$nulls":18},"Imprimerie"]
[{"$nulls":18},"Magnier"]
[{"$nulls":18},"Mecabag"]
[{"$nulls":18},"Mise en Big Bag"]
[{"$nulls":18},"Mix"]

{"sheet":"Résultat de recherche","index":1,"n_rows":1,"n_cols":8,"rows_kept":1}
["Titre de la panne","Date","Ligne de Production","Chef d'équipe","Intervenant","Symptôme de la panne","Intervention","Mesure préventives"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}