{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Tous devis","Liaisons boutons","Nouveau Devis","Precedent devis","SAV Thèmes","Thèmes","FORMULAIRE"],"not_rendered":{"images":16,"macros":1,"defined_names":11},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tous devis","index":0,"n_rows":4,"n_cols":2,"rows_kept":4}
[]
["Historique des Devis"]
[]
["Nom contact","Prix total"]

{"sheet":"Liaisons boutons","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Nouveau Devis","index":2,"n_rows":45,"n_cols":1,"rows_kept":45}
["Installation et approvisionnement du chantier : "]
[]
["- Installation et repli du chantier "]
[]
["Démolition : "]
["- Dépose des meubles"]
["- Dépose des faiences"]
["- Dépose des cloisons"]
["- Dépose des dalles"]
["- Dépose des lambris"]
["- Enlèvement des gravats "]
[]
["Huisserie : "]
["- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions 1,2m x 1,2m"]
["- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions "]
["- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions "]
["- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions "]
["- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions 2,15m x 1,10m"]
["- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions 1,72 x 0,90m"]
["- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions "]
["- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions"]
["- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions"]
["- Fourniture et pose de porte en bois de dimensions"]
["- Fourniture et pose de porte en bois de dimensions"]
[]
["Revêtement : "]
["- Enduit externes des "]
["- Enduit sur les murs"]
["- Chappe lissée"]
[]
["Béton et Maçonnerie : "]
["- Béton armé pour "]
["- Béton armé pour"]
["- Béton armé pour "]
["- Béton armé pour "]
[]
["Terrassements : "]
["- Nettoyage, décapage, préparation du terrain"]
["- Fouille pour fondation"]
["- Remblais provenant des fouilles "]
["- Remblai d'apport compacté"]
[]
["Nettoyage : "]
["- Nettoyage en cours et en fin de travaux"]
["- Évacuation des gravats"]

{"sheet":"Precedent devis","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"SAV Thèmes","index":4,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12}
["Installation et approvisionnement du chantier : ","Démolition : ","Peinture :",null,"Carrelage : ",null,"Huisserie : ","Revêtement : ","Béton et Maçonnerie : ","Terrassements : ","Nettoyage : "]
["- Installation et repli du chantier ","- Dépose des meubles","1. Murs","2. Plafonds ","1. Sol","2. Murs","- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions 1,2m x 1,2m","- Enduit externes des ","- Béton armé pour ","- Nettoyage, décapage, préparation du terrain","- Nettoyage en cours et en fin de travaux"]
[null,"- Dépose des faiences","- Protection des surfaces","- Ouverture des naissances de fissure","- Dépose et évacuation du revêtement ","- Dépose et évacuation","- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions ","- Enduit sur les murs","- Béton armé pour","- Fouille pour fondation","- Évacuation des gravats"]
[null,"- Dépose des cloisons","- Dépose papier peint collé","- Fourniture et pose de bande à placo","- Ragréage ","- Fourniture et pose de carreaux (avec fourniture)","- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions ","- Chappe lissée","- Béton armé pour ","- Remblais provenant des fouilles "]
[null,"- Dépose des dalles","- Dépose toile de verre collée","- Nettoyage des placards ","- Fourniture et pose de carreaux (avec fourniture)","- Pose carreaux (sans fourniture)","- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions ",null,"- Béton armé pour ","- Remblai d'apport compacté"]
[null,"- Dépose des lambris","- Mise en enduit des surfaces","- Ponçage de la boiserie","- Pose carreaux (sans fourniture)",null,"- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions 2,15m x 1,10m"]
[null,"- Enlèvement des gravats ","- Application d'une couche d'impression","- Mise en peinture deux couches glycéro",null,null,"- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions 1,72 x 0,90m"]
[null,null,"- Application de deux couches de peinture acrylique velours","- Vitrification des parquets",null,null,"- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions "]
[null,null,"- Application de deux couches de peinture acrylique satin","- Préparation du support",null,null,"- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions"]
[{"$nulls":3},"- Mise en enduit des surfaces",null,null,"- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions"]
[{"$nulls":3},"- Mise en peinture deux couches mate acrylique",null,null,"- Fourniture et pose de porte en bois de dimensions"]
[{"$nulls":6},"- Fourniture et pose de porte en bois de dimensions"]

{"sheet":"Thèmes","index":5,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14}
["Installation et approvisionnement du chantier : ","Démolition : ","Peinture :",null,"Carrelage : ",null,"Huisserie : ","Revêtement : ","Béton et Maçonnerie : ","Terrassements : ","Nettoyage : "]
["- Installation et repli du chantier ","- Dépose des meubles","1. Murs","2. Plafonds ","1. Sol","2. Murs","- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions 1,2m x 1,2m","- Enduit externes des ","- Béton armé pour ","- Nettoyage, décapage, préparation du terrain","- Nettoyage en cours et en fin de travaux"]
[null,"- Dépose des faiences","- Protection des surfaces","- Ouverture des naissances de fissure","- Dépose et évacuation du revêtement ","- Dépose et évacuation","- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions ","- Enduit sur les murs","- Béton armé pour","- Fouille pour fondation","- Évacuation des gravats"]
[null,"- Dépose des cloisons","- Dépose papier peint collé","- Fourniture et pose de bande à placo","- Ragréage ","- Fourniture et pose de carreaux (avec fourniture)","- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions ","- Chappe lissée","- Béton armé pour ","- Remblais provenant des fouilles ","Test"]
[null,"- Dépose des dalles","- Dépose toile de verre collée","- Nettoyage des placards ","- Fourniture et pose de carreaux (avec fourniture)","- Pose carreaux (sans fourniture)","- Fourniture et pose de fenêtre de dimensions ",null,"- Béton armé pour ","- Remblai d'apport compacté"]
[null,"- Dépose des lambris","- Mise en enduit des surfaces","- Ponçage de la boiserie","- Pose carreaux (sans fourniture)",null,"- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions 2,15m x 1,10m"]
[null,"- Enlèvement des gravats ","- Application d'une couche d'impression","- Mise en peinture deux couches glycéro",null,null,"- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions 1,72 x 0,90m"]
[null,null,"- Application de deux couches de peinture acrylique velours","- Vitrification des parquets",null,null,"- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions "]
[null,null,"- Application de deux couches de peinture acrylique satin","- Préparation du support",null,null,"- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions"]
[{"$nulls":3},"- Mise en enduit des surfaces",null,null,"- Fourniture et pose de porte métallique de dimensions"]
[{"$nulls":3},"- Mise en peinture deux couches mate acrylique",null,null,"- Fourniture et pose de porte en bois de dimensions"]
[{"$nulls":6},"- Fourniture et pose de porte en bois de dimensions"]
[{"$nulls":6},456]
[{"$nulls":3},{"$f":"COUNTA(D2:D12)","v":10}]

{"sheet":"FORMULAIRE","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}