{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Top pièces","Graphique Top pièces","Feuil3"],"not_rendered":{"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Top pièces","index":0,"n_rows":32,"n_cols":47,"rows_kept":32}
[{"$nulls":25},"TOP",1]
[{"$nulls":25},"Référence","0009300143"]
[{"$nulls":25},"Désignation","tightening strap assy."]
[{"$nulls":25},"Horamétre",0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000]
[{"$nulls":25},"Quantity A",0,136,145,118,108,68,60,46,37,22,13,8,8,3,4,2,1,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Quantité de pièces remplacées",0,16,19,30,21,15,6,6,1,0,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Nbr de A touchés",0,8,12,16,13,8,3,3,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Failure rate",{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":0.11764705882352941,"d":"12%"},{"v":0.1310344827586207,"d":"13%"},{"v":0.2542372881355932,"d":"25%"},{"v":0.19444444444444445,"d":"19%"},{"v":0.22058823529411764,"d":"22%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.13043478260869565,"d":"13%"},{"v":0.02702702702702703,"d":"3%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.15384615384615385,"d":"15%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.125,"d":"13%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0%"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":25},"TOP",2]
[{"$nulls":25},"Référence","9495116053"]
[{"$nulls":25},"Désignation","leaf chain A1-25,4X4X53-KS"]
[{"$nulls":25},"Horamétre",0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000]
[{"$nulls":25},"Quantity trucks",0,136,145,118,108,68,60,46,37,22,13,8,8,3,4,2,1,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Quantité de pièces remplacées",0,1,5,22,22,17,17,8,4,5,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Nbr de chariots touchés",0,1,5,19,22,17,16,8,4,5,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Failure rate",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.007352941176470588,"d":"1%"},{"v":0.034482758620689655,"d":"3%"},{"v":0.1864406779661017,"d":"19%"},{"v":0.2037037037037037,"d":"20%"},{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.2833333333333333,"d":"28%"},{"v":0.17391304347826086,"d":"17%"},{"v":0.10810810810810811,"d":"11%"},{"v":0.22727272727272727,"d":"23%"},{"v":0.15384615384615385,"d":"15%"},{"v":0.125,"d":"13%"},{"v":0.125,"d":"13%"},{"v":0.3333333333333333,"d":"33%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"}]
[{"$nulls":25},"TOP",3]
[{"$nulls":25},"Référence","0009300160"]
[{"$nulls":25},"Désignation","tightening strap assy."]
[{"$nulls":25},"Horamétre",0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000]
[{"$nulls":25},"Quantity trucks",0,136,145,118,108,68,60,46,37,22,13,8,8,3,4,2,1,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Quantité de pièces remplacées",0,2,14,22,8,16,11,3,5,4,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Nbr de chariots touchés",0,1,7,10,4,6,5,2,3,2,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Failure rate",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.014705882352941176,"d":"1%"},{"v":0.09655172413793103,"d":"10%"},{"v":0.1864406779661017,"d":"19%"},{"v":0.07407407407407407,"d":"7%"},{"v":0.23529411764705882,"d":"24%"},{"v":0.18333333333333332,"d":"18%"},{"v":0.06521739130434782,"d":"7%"},{"v":0.13513513513513514,"d":"14%"},{"v":0.18181818181818182,"d":"18%"},{"v":1.1538461538461537,"d":"115%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"}]
[{"$nulls":25},"TOP",4]
[{"$nulls":25},"Référence","7919040042"]
[{"$nulls":25},"Désignation","joystick cross lever"]
[{"$nulls":25},"Horamétre",0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000]
[{"$nulls":25},"Quantity trucks",0,136,145,118,108,68,60,46,37,22,13,8,8,3,4,2,1,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Quantité de pièces remplacées",0,7,9,15,21,10,8,8,4,5,4,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Nbr de chariots touchés",0,7,9,14,18,10,8,8,4,5,4,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":25},"Failure rate",{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.051470588235294115,"d":"5%"},{"v":0.06206896551724138,"d":"6%"},{"v":0.1271186440677966,"d":"13%"},{"v":0.19444444444444445,"d":"19%"},{"v":0.14705882352941177,"d":"15%"},{"v":0.13333333333333333,"d":"13%"},{"v":0.17391304347826086,"d":"17%"},{"v":0.10810810810810811,"d":"11%"},{"v":0.22727272727272727,"d":"23%"},{"v":0.3076923076923077,"d":"31%"},{"v":0.125,"d":"13%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.5,"d":"50%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"}]

{"sheet":"Graphique Top pièces","index":1,"n_rows":62,"n_cols":7,"rows_kept":62}
["Top","Reference","Designation","Part quantity","Sale price","Failure hour meter (H)","Faillure rate"]
[1,"0009300143","tightening strap assy.",120,0,1460,{"v":0.1864406779661017,"d":"19%"}]
{"$rows_empty":18}
["TOP","Référence","Désignation","Somme de Quantité","Prix de vente","Failure hour meter (H)","Faillure rate"]
[2,"9495116053","leaf chain A1-25,4X4X53-KS",111,0,3930,{"v":0.20577617328519857,"d":"21%"}]
{"$rows_empty":18}
["TOP","Référence","Désignation","Somme de Quantité","Prix de vente","Failure hour meter (H)","Faillure rate"]
[3,"0009300160","tightening strap assy.",100,0,1700,{"v":0.1449814126394052,"d":"14%"}]
{"$rows_empty":18}
["TOP","Référence","Désignation","Somme de Quantité","Prix de vente","Failure hour meter (H)","Faillure rate"]
[4,"7919040042","joystick cross lever",96,0,3280,{"v":0.15942028985507245,"d":"16%"}]

{"sheet":"Feuil3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}